1.

192.23.11.8 - публичный

10.1.1.256 - неверный адрес (последний октет не может быть больше 255)

148.108.62.95 - публичный

127.0.0.1 - специальный

245.255.123.49 - специальный (экспериментальный)

100.54.100.90 - публичный

169.34.0.0 - публичный

169.254.18.191 - специальный

1.1.1.1 - публичный

208.152.84.255 - публичный

225.37.257.34 - неверный адрес (третий октет не может быть больше 255)

255.255.255.255 - специальный

2.

215.220.215.220 / 12

IP в двоичном виде: 11010111.11011100.11010111.11011100

Маска: 11111111.11110000.00000000.00000000

Адрес сети: 11010111.11010000.00000000.00000000

Десятичный вид: 215.208.0.0

Broadcast-адрес: 11010111.11011111.11111111.11111111

Десятичный вид: 215.223.255.255

Первый хост: 215.208.0.1

Двоичный: 11010111.11010000.00000000.00000001

Последний хост: 215.223.255.254

Двоичный: 11010111.11011111.11111111.11111110

215.200.215.220 / 12

IP в двоичном виде: 11010111.11001000.11010111.11011100

Маска: 11111111.11110000.00000000.00000000

Адрес сети: 11010111.11000000.00000000.00000000

Десятичный вид: 215.192.0.0

Broadcast-адрес: 11010111.11001111.11111111.11111111

Десятичный вид: 215.207.255.255

Первый хост: 215.192.0.1

Двоичный: 11010111.11000000.00000000.00000001

Последний хост: 215.207.255.254

Двоичный: 11010111.11001111.11111111.11111110